**三亚市2019年第二季度其他重点排污单位监测数据结果表**

第1页，共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **污染源**  **名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物**  **排放浓度** | **排放标准限值** | **排放**  **单位** | **是否**  **达标** | **超标**  **倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 三亚市人民医院 | 污水处理站出口 | 2019-6-11 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）  表2预处理标准 | pH值 | 7.52 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 粪大肠菌群数 | ﹤20 | 5000 | 个/L | 是 |  |  |
| 悬浮物 | 5 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 总氮 | 18.0 | — | mg/L | — |  |  |
| 化学需氧量 | 22 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
| 生化需氧量 | 7.0 | 100 | mg/L | 是 |  |  |
| 三亚市 | 三亚市中医院 | 污水处理站出口 | 2019-6-11 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）  表2预处理标准 | pH值 | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |  |
| 粪大肠菌群数 | 302 | 5000 | 个/L | 是 |  |  |
| 总氮 | 35.0 | — | mg/L | — |  |  |
| 悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
| 化学需氧量 | 36 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
| 生化需氧量 | 8.7 | 100 | mg/L | 是 |  |  |