**三亚市2023年上半年大气环境重点排污单位监测数据结果表**

 第1页，共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业****名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物****实测浓度值** | **污染物****排放浓度值** | **排放标准限值** | **排放****单位** | **是否****达标** | **超标****倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 光大环保能源（三亚）有限公司 (三亚市生活垃圾焚烧发电厂) | 1号烟囱（一期） | 2023-5-92023-5-22 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 46 | 69 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 38 | 57 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氯化氢（HCL） | 1.8 | 2.7 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.001485 | 0.002293 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.004298 | 0.006776 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.05617 | 0.08871  | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 2号烟囱（一期） | 2023-5-10 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 54 | 81 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 26 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |

续上表 第2页，共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业****名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物****实测浓度值** | **污染物****排放浓度值** | **排放标准限值** | **排放****单位** | **是否****达标** | **超标****倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 光大环保能源（三亚）有限公司 (三亚市生活垃圾焚烧发电厂) | 2号烟囱（一期） | 2023-5-232023-6-23 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 | 氯化氢（HCL） | 1.3 | 1.8 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.000009  | 0.000013 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000037  | 0.000051 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.01028 | 0.01415  | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 3号烟囱（二期） | 2023-5-92023-5-222023-5-23 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 34 | 52 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氯化氢（HCL） | 2.9 | 4.5 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.000096  | 0.000149 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.001575  | 0.002420 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.02416  | 0.03716  | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |

续上表 第3页，共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业****名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物****实测浓度值** | **污染物****排放浓度值** | **排放标准限值** | **排放****单位** | **是否****达标** | **超标****倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 光大环保能源（三亚）有限公司 (三亚市生活垃圾焚烧发电厂) | 4号烟囱（三期） | 2023-5-112023-5-24 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（DB46/484-2019）表1 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 91 | 87 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 11 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氯化氢（HCL） | <0.9 | <0.9 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.000023  | 0.000021 | 0.02 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000029  | 0.000028  | 0.03 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.01093  | 0.01043  | 0.3 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 5号烟囱（三期） | 2023-5-10 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 98 | 75 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 18 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |

续上表 第4页，共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所在地** | **企业****名称** | **监测点位名称** | **监测日期** | **排放标准** | **监测项目名称** | **污染物****实测浓度值** | **污染物****排放浓度值** | **排放标准限值** | **排放****单位** | **是否****达标** | **超标****倍数** | **备注** |
| 三亚市 | 光大环保能源（三亚）有限公司 (三亚市生活垃圾焚烧发电厂) | 5号烟囱（三期） | 2023-6-7 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（DB46/484-2019）表1 | 氯化氢（HCL） | 2.2 | 2.0 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.000007  | 0.000006 | 0.02 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000063  | 0.000050  | 0.03 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00595  | 0.00491  | 0.3 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 6号烟囱（四期） | 2023-5-112023-6-6 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | <3 | <3 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氮氧化物（NOX） | 103 | 87 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 20 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 氯化氢（HCL） | 2.6 | 1.9 | 10 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 汞及其化合物（Hg计） | 0.000009  | 0.000006 | 0.02 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 0.000016  | 0.000013  | 0.03 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00343  | 0.00251  | 0.3 | mg/m3 | 是 |  |  |

填报时间：2023年11月6日