三亚市生态环境监测站
厨房消防整改及厨房设备改造维修项目
内容清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	防火门（乙级及以上）
	3
	樘
	现场尺寸一致

	2
	玻璃铝合金门
	1
	樘
	现场尺寸一致（餐厅门开启方向不对拆除并更换）

	3
	餐厅门槛拆除，铺设瓷砖
	1
	处
	现场颜色一致

	4
	增加吊顶型喷头
	15
	个
	餐厅含管材

	5
	厨房区域更换93°C直立型喷头
	8
	个
	拆除、更换

	6
	厨房跟餐厅分隔防火窗
	6.7
	平方
	含原有窗户拆除

	7
	可燃气体报警系统控制器
	1
	台
	可联动消防主机，含调试（商用）

	8
	可燃气体探测器
	2
	套
	商用，含管线敷设

	9
	厨房净化排油烟系统
	1
	套
	1.含镀锌风管、控制箱等辅料；2.排油烟系统必须符合油烟排放标准；3.必须做好油烟设备、排风管道等降噪措施。

	10
	送鲜风系统
	1
	套
	含镀锌风管、控制箱等辅料

	11
	四头煲仔炉（单排）
	1
	台
	1.面板采用304＃δ≥1.2mm不锈钢板制作；2.配置6寸铸铁炉头；3.侧板、前板、背板、层板和隔渣板采用304＃δ≥0.9mm不锈板制作，38×38×1.0mm不锈钢管制作炉脚；4.配可调节子弹脚；5.炉头厚度≥2.0mm。（配熄火保护）；
6.产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；7.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求；

	12
	单头大炒炉
	1
	台
	1.产品所涉及的不锈钢材料应为优质304#材质及以上；2.面板≥1.2mm，侧板 为≥0.8mm，背板≥ 0.8mm；3.整体铸造炉圈，炉架采用≥40*40mm角铁，炉膛采用≥30mm厚砖并采用高温耐火泥、耐火水泥堆砌；4.可调节子弹脚；5.配304#不锈钢铜芯摇摆水龙头，节能炉头；6.电压：≥220V（配熄火保护）；7.炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖；8.产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；9.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求；10.提供产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头节能环保，炒菜灶热效率≥35%，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；11.燃气燃烧器自动控制器应符合国家标准，其中点火安全时间应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；
12.燃具自动截止阀应符合国家标准，其中截止阀气密性（外部气密性、内部气密性）、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态均应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；13.熄火保护装置符合国家标准，火焰故障反应时间、完成锁定的延迟时间、火焰检测装置要求，控制器的电磁兼容要求应符合检测标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；14.提供中国节能产品认证证书复印件加盖生产厂家公章，提供本设备制造商针对本设备参数确认函加盖生产厂家公章。

	13
	燃气24盆整柜
	1
	台
	1.材质：优质304不锈钢外壳，厚度≥0.7mm；2、多门设计，蒸制食物不串味
2.最大蒸饭能力：米饭：≥70kg；3.面点：≥45kg，排骨：≥95kg；4.单次蒸饭时间：≤50分钟；5.硅胶门封，密封更牢固,支撑条经久耐用；6.全不锈锅机体，热效率高，采用电子打火系统（配熄火保护）。

	14
	燃气单头小炒炉
	1
	台
	1.产品所涉及的不锈钢材料应为优质304#材质及以上；2.面板≥1.2mm，侧板 为≥0.8mm，背板≥ 0.8mm；3.整体铸造炉圈，炉架采用≥40*40mm角铁，炉膛采用≥30mm厚砖并采用高温耐火泥、耐火水泥堆砌；4.可调节子弹脚；5.配304#不锈钢铜芯摇摆水龙头，节能炉头；6.电压：≥220V（配熄火保护）；7.炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖；8.本产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头热负荷准确度（左眼和右眼）实测值与额定值偏差应≤±10%；9.燃气用具连接用不锈钢波纹管中耐压性、气密性、柔软性必须符合国家标准要求；10.提供产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合国家标准，炉头节能环保，炒菜灶热效率≥35%，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；11.燃气燃烧器自动控制器应符合国家标准，其中点火安全时间应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；12.燃具自动截止阀应符合国家标准，其中截止阀气密性（外部气密性、内部气密性）、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态均应符合国家相关标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；
13.熄火保护装置符合国家标准，火焰故障反应时间、完成锁定的延迟时间、火焰检测装置要求，控制器的电磁兼容要求应符合检测标准，需提供国家权威机构或国家认可的第三方检测机构盖章出具的检测（验）报告复印件加盖生产厂家公章；
14.提供中国节能产品认证证书复印件加盖生产厂家公章，提供本设备制造商针对本设备参数确认函加盖生产厂家公章。

	15
	400L商用冰箱（风冷）
	1
	台
	厨房可操作台冰箱(304不锈钢材质）

	16
	400L商用烤箱
	1
	台
	三层及以上(304不锈钢材质）

	17
	厨房自动灭火系统
	1
	套
	双频组，认证单位：CMJS18-2，内含：GMJS18-2（主型）产品标准：XF 498-2012，产品认证实放规则：CCCF-CPRZ-21:2019,符合国家3C认证标准。
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